TEXTO DE REFERÊNCIA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO
Memorial descritivo — Cortina de ar comercial TC 4500
Texto para o memorial descritivo ou o caderno de encargos da obra. Ajuste os campos entre colchetes ao projeto. Dados conforme a ficha técnica TC 4500 da Tecnolatina.
1. Objeto
Fornecimento e instalação de [quantidade] cortina(s) de ar comercial para [identificação da porta e do ambiente], com vão de [largura] m de largura por [altura] m de altura, para formar barreira de ar contra a troca térmica entre os ambientes e a entrada de insetos, poeira e odores.
2. Características técnicas
Cortina de ar comercial horizontal, instalada na parede sobre o vão, com dupla grelha de saída de ar.
Velocidade do ar na saída: 16 m/s.
Alcance do jato: 4 m.
Comprimentos disponíveis: 0,9 m · 1,2 m · 1,5 m, igual ou maior que a largura do vão; vãos maiores com cortinas lado a lado.
Gabinete em chapa galvanizada pintada ou aço inoxidável 304; acabamento [branco · aço inox · preto].
Grau de proteção: IP21.
Alimentação elétrica: [127 V ou 220 V monofásico · 220 V ou 380 V trifásico].
Dupla grelha de saída de ar.
Fixação por suportes de parede fornecidos com o equipamento.
3. Dados de referência por modelo
	Modelo
	Comprimento (mm)
	Vazão (m³/h)
	Potência total (W)
	Peso (kg)

	TC 4509
	914
	1.830
	373
	13,5

	TC 4512
	1.219
	2.450
	373
	14

	TC 4515
	1.524
	2.990
	560
	16


4. Comando e acionamento
Ligação por interruptor ou painel de comando. Quando especificado, acionamento automático pela abertura da porta, por chave fim de curso ou sensor.
5. Instalação
Instalação conforme as instruções do fabricante, centralizada sobre o vão.
Instalação elétrica por profissional habilitado (NR-10), em circuito protegido por disjuntor, com aterramento.
Trabalho em altura conforme a NR-35.
6. Garantia
Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, a contar da nota fiscal.
7. Produto de referência
Tecnolatina TC 4500. Documentação técnica (ficha técnica) em tecnolatina.com.br.
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